6

Tabel 6.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-type | Staldnavn a | Prod.-areal, m2 dyr | Kumme-areal, % af prod.-areal | Udslusnings-interval, dage | Udbredelse, gylle ab dyr pr. dyretype, % b | Tørstof ab dyr, kt/år | Gylle ab dyr,   kt/år | Gylle ab lager,   kt/år |
| Små-grise | Toklimastald m. delvis spaltegulv | 0,3 | 50 | 24 | 71 | 160 | 2193 | 3168 |
| Drænet gulv + spalter (50/50) | 0,3 | 100 | 48 | 16 | 35 | 485 | 700 |
| Slagte-svin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 0,65 | 100 | 29 | 49 | 393 | 5017 | 5519 |
| Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | 0,65 | 50 | 15 | 11 | 85 | 1087 | 1174 |
| Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | 0,65 | 75 | 22 | 38 | 305 | 3884 | 4195 |
| Søer | Drægtighedsstalde., løs + individuel, delvis spalte c | 2,5 | 39 | 30 | 69 | 235 | 2884 | 4193 |
| Farestalde., kassesti, delvis spalte | 4,9 | 50 | 41 | 25 | 80 | 1051 | 1528 |
| Farestalde., kassesti, fuldspalte | 4,9 | 100 | 41 | 5 | 15 | 197 | 287 |
| Kvæg | Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | 8,0 e | 66 | 28 | 35 | 823 | 7495 | 8863 |
| Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | 8,0 e | 6 | 1 | 15 | 314 | 2880 | 3406 |
| Sengebåse, spalter, skraberanlæg d | 8,0 e | - | - | 19 | 403 | 3693 | 4366 |
| Sengebåse, drænet-fast gulv, 2% hæld, skrab d | 8,0 e | - | - | 5 | 109 | 1004 | 1187 |
| Andre gyllebaserede staldsystemer d | 8,0 e | - | - | 4 | 106 | 796 | 938 |

a Staldnavn som angivet i DCE aktivitetsdata (Albrektsen et al., 2023).

b Udbredelse baseret på gylleudskillelse ab dyr inden for hver dyretype. Ikke alle staldtyper er medtaget, hvorfor udbredelsen ikke summerer op til 100% inden for hver dyretype.

c Drægtighedsstalde inkl. løbeafsnit (også kaldet løbe- /drægtighedsstalde) med løse og individuelt søer i bokse er slået sammen, da der er usikkerhed omkring fordelingen. Således bruges produktions-og kummeareal for løse søer for alle søer i drægtighedsstalde, da søer i individuelle bokse udfases henimod 2032 og vurderes at udgøre en mindre andel af søer i løbe-/drægtighedsstalde pr. 2021.

d Mangelfuld viden om kummeareal. I estimater antages derfor at disse stalde har samme CH4 udledning som ”Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg”.



Hyppig udslusning

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O,  Kg N2O/  ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total |  | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 20,3 | 152 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 10,4 | 52 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 1 | 3,8 | 4,8 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | LS\*\* | 0,2 | 4,3 | 4,5 | 0,05 | 0 | 100 | 18,0 | 90 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 7,5 | 29 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 0,9 | 3,8 | 4,7 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | LS\*\* | 0,2 | 4,3 | 4,5 | 0,05 | 0 | 100 | 14,1 | 55 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 4,2 | 4,6 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 0,7 | 3,9 | 4,7 | 0,04 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | LS\*\* | 0,1 | 4,3 | 4,5 | 0,04 | 0 | 100 | 10 | 11 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,06 | 0 | 100 | 10,3 | 18 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 0,1 | 3,6 | 4,6 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | LS\*\* | 0,2 | 4,1 | 4,3 | 0,05 | 40 | 100 | 17,8 | 31 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 14,0 | 15 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 1,1 | 3,5 | 4,6 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m. delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 | 0 | 100 | 7,6 | 17 |
| Smågrise, Toklimastald m. delvis spaltegulv | Nej | 0,8 | 3,5 | 4,3 | 0,04 |
| Kvægstalde | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 20,3 | 152 |
| Kvægstalde | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 | 7 | 100 | 9,1 | 135 |
| Svinestalde | Nej | 0,9 | 3,7 | 4,6 | 0,05 |



Forsuring

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre- og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 6,2 | 100 | 70,7 | 497 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter,bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 2,5 | 100 | 102 | 500 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 2,5 | 100 | 98,9 | 375 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(25-49 % fast gulv) | Nej | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 | 2,5 | 100 | 95,4 | 101 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(50-75 % fast gulv) | Nej | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 0,04 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 | 2,4 | 100 | 98,1 | 276 |
| Søer, Drægtighedstalde,løs + individuel, delvis spalte | Nej | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti,delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 | 2,4 | 100 | 101,4 | 104 |
| Søer, Farestalde, kassesti,delvis spalte | Nej | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Ja | 3,0 | 2,2 | 5,2 | 0,05 | 2,4 | 100 | 105,7 | 20 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m,delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 | 1,4 | 100 | 90,0 | 195 |
| Smågrise, Toklimastald m,delvis spaltegulv | Nej | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 0,03 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Ja | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 0,04 | 1,4 | 100 | 98,5 | 47 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 0,04 |
| Kvægstalde | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 6,2 | 100 | 70,7 | 497 |
| Kvægstalde | Nej | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,05 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 | 2,3 | 100 | 98,6 | 1618 |
| Svinestalde | Nej | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,04 |



Køling

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre- og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 3,4 | 100 | 4,0 | 19,1 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 1,8 | 3,3 | 5,0 | 0,04 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 3,4 | 100 | 3,0 | 11,2 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(25-49 % fast gulv) | Nej | 1,4 | 3,5 | 4,9 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 | 3,4 | 100 | 1,9 | 2,0 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(50-75 % fast gulv) | Nej | 1,0 | 3,8 | 4,7 | 0,04 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 | 7,4 | 100 | 3,4 | 9,1 |
| Søer, Drægtighedstalde,løs + individuel, delvis spalte | Nej | 1,7 | 3,1 | 4,8 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti,delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 | 7,4 | 100 | 3,6 | 3,5 |
| Søer, Farestalde, kassesti,delvis spalte | Nej | 2,2 | 2,8 | 5,0 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Ja | 3,0 | 2,2 | 5,2 | 0,05 | 7,4 | 100 | 5,7 | 1,0 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m,delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 | 5 | 100 | 2,0 | 4,1 |
| Smågrise, Toklimastald m,delvis spaltegulv | Nej | 1,3 | 3,1 | 4,5 | 0,04 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Ja | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 0,04 | 5 | 100 | 4,0 | 1,9 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 0,04 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 | 4,6 | 100 | 3,2 | 52 |
| Svinestalde | Nej | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 0,04 |



Lavdosis forsuring

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 38,4 | 288 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,6 | 0,6 | 2,2 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 53 | 153 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 53 | 196 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 53 | 53 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Nej | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 53 | 42 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Nej | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 59,5 | 298 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,1 | 0,9 | 3,0 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 65,2 | 253 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 1,0 | 2,7 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 71,5 | 78 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 | 0 | 100 | 56,1 | 162 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,1 | 0,9 | 2,9 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 49,1 | 52 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,6 | 0,7 | 3,4 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Ja | 3,0 | 2,2 | 5,2 | 0,06 | 0 | 100 | 43,3 | 9 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 0,06 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 | 0 | 100 | 57,9 | 127 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,6 | 0,9 | 2,5 | 0,04 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Ja | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 0,04 | 0 | 100 | 42,4 | 21 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 2,8 | 0,6 | 3,5 | 0,04 |
| Kvægstalde | Ja | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 0,05 | 0 | 100 | 46,1 | 732 |
| Kvægstalde | Nej | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,05 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 59,5 | 999 |
| Svinestalde | Nej | 1,9 | 0,9 | 2,8 | 0,04 |



Bioforgasning

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | For-træng-ning | Udbredelse,  % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | kg CO2/ ton | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 |  | 29 | 100 | 82,2 | 437 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,7 | 0,3 | 2,0 | 0,01 | 28,0 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |  | 29 | 100 | 105 | 215 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Nej | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,02 | 31,7 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |  | 29 | 100 | 105 | 276 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Nej | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,02 | 31,7 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |  | 29 | 100 | 105 | 75 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Nej | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,02 | 31,7 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |  | 29 | 100 | 105 | 59 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Nej | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,02 | 31,7 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 |  | 18 | 100 | 108 | 445 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,3 | 0,1 | 2,3 | 0,01 | 23,0 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 |  | 18 | 100 | 117 | 373 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,01 | 24,4 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 |  | 18 | 100 | 127 | 113 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,01 | 25,9 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 |  | 18 | 100 | 103 | 244 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,2 | 0,1 | 2,3 | 0,01 | 21,8 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 |  | 18 | 100 | 92,5 | 80 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,8 | 0,1 | 2,8 | 0,02 | 20,1 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Ja | 3,0 | 2,2 | 5,2 | 0,06 |  | 18 | 100 | 83,6 | 14 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 3,2 | 0,1 | 2,8 | 0,02 | 18,8 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 |  | 18 | 100 | 103 | 186 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,01 | 21,9 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Ja | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 0,04 |  | 18 | 100 | 79,5 | 32 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 2,9 | 0,01 | 3,0 | 0,01 | 18,2 |
| Kvægstalde | Ja | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 0,05 |  | 29 | 100 | 94,3 | 1062 |
| Kvægstalde | Nej | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 0,01 | 30,0 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 |  | 18 | 100 | 108 | 1487 |
| Svinestalde | Nej | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,02 | 22,8 |



Afbrænding

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse, % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 34,9 | 261 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,6 | 0,7 | 2,3 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 48,3 | 139 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 48,3 | 178 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 48,3 | 49 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Nej | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,05 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 48,3 | 38 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Nej | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 54 | 272 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 59 | 231 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 65 | 71 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 | 0 | 100 | 51 | 147 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,1 | 1,0 | 3,1 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 45 | 47 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,6 | 0,9 | 3,5 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Ja | 3,0 | 2,2 | 5,2 | 0,06 | 0 | 100 | 39 | 8 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 3,0 | 0,8 | 3,8 | 0,06 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 | 0 | 100 | 53 | 116 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,6 | 1,1 | 2,7 | 0,04 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Ja | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 0,04 | 0 | 100 | 39 | 19 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 2,8 | 0,8 | 3,6 | 0,04 |
| Kvægstalde | Ja | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 0,05 | 0 | 100 | 42,0 | 666 |
| Kvægstalde | Nej | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 0,05 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 54,2 | 910 |
| Svinestalde | Nej | 1,9 | 1,1 | 3,0 | 0,05 |



Overdækning ventilation

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse, % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 21,8 | 163 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,6 | 1,1 | 2,8 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 30,2 | 87 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 30,2 | 112 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 30,2 | 30 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Nej | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 0,05 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 30,2 | 24 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Nej | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 33,9 | 170 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,1 | 1,8 | 3,9 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 37,2 | 144 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 40,7 | 44 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,2 | 2,2 | 3,4 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 | 0 | 100 | 31,9 | 92 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,1 | 1,7 | 3,8 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 27,9 | 29 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,6 | 1,5 | 4,1 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Ja | 3,0 | 2,2 | 5,2 | 0,06 | 0 | 100 | 24,6 | 5 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 3,0 | 1,3 | 4,4 | 0,06 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 | 0 | 100 | 33,0 | 72 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 0,04 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Ja | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 0,04 | 0 | 100 | 24,1 | 12 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 2,8 | 1,3 | 4,1 | 0,04 |
| Kvægstalde | Ja | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 0,05 | 0 | 100 | 26,2 | 416 |
| Kvægstalde | Nej | 0,8 | 1,4 | 2,3 | 0,05 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 33,9 | 569 |
| Svinestalde | Nej | 1,9 | 1,8 | 3,7 | 0,05 |



Hyppig udslusning + biogas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | For-træng-ning | Udbredelse,  % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | kg CO2/ ton | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e/-ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 |  | 29 | 100 | 125 | 668 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,01 | 31,7 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 |  | 18 | 100 | 141 | 579 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 0,01 | 26,4 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 |  | 18 | 100 | 140 | 447 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 0,01 | 26,9 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 |  | 18 | 100 | 140 | 125 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,01 | 27,3 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 |  | 18 | 100 | 135 | 320 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 0,01 | 25,2 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 |  | 18 | 100 | 136 | 117 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,01 | 24,8 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 |  | 18 | 100 | 127 | 229 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,01 | 24,3 |
| Kvægstalde | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 |  | 29 | 100 | 125 | 668 |
| Kvægstalde | Nej | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,01 | 31,7 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 |  | 18 | 100 | 138 | 1817 |
| Svinestalde | Nej | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,02 | 25,9 |



Hyppig udslusning + overdækning

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,  % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e/-ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 50,5 | 379 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 52,4 | 263 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 1,0 | 2,3 | 3,3 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 50,5 | 196 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 0,9 | 2,3 | 3,2 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 48,3 | 52 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 | 0 | 100 | 50,3 | 145 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 0,06 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 53,0 | 56 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 | 0 | 100 | 46,5 | 102 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 0,8 | 2,1 | 2,9 | 0,04 |
| Kvægstalde | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 50,5 | 379 |
| Kvægstalde | Nej | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 0,05 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 50,5 | 814 |
| Svinestalde | Nej | 0,9 | 2,2 | 3,2 | 0,05 |



Hyppig udslusning + afbrænding

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,  % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e/-ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 68,6 | 515 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 77,6 | 389 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 76,3 | 297 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 74,7 | 81 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 | 0 | 100 | 74,3 | 214 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 76,3 | 80 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 1,1 | 1,2 | 2,4 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 | 0 | 100 | 69,9 | 153 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 0,04 |
| Kvægstalde | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 68,6 | 515 |
| Kvægstalde | Nej | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,05 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 75,5 | 1217 |
| Svinestalde | Nej | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 0,05 |



Hyppig udslusning + lavdosis forsuring

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,  % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 73,4 | 550 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 84,0 | 422 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 82,9 | 322 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 81,4 | 89 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 | 0 | 100 | 80,4 | 232 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 82,3 | 86 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 1,1 | 1,0 | 2,2 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 | 0 | 100 | 75,8 | 166 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 0,04 |
| Kvægstalde | Ja | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0,05 | 0 | 100 | 73,4 | 550 |
| Kvægstalde | Nej | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 81,8 | 1318 |
| Svinestalde | Nej | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 0,05 |



Køling + biogas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Ref. | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/-ton | For-træng-ning | Udbredelse,  % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | kg CO2/ ton | 2021 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Ja | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 0,05 |  | 18 | 100 | 120,0 | 486 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 1,9 | 0,1 | 2,1 | 0,01 | 24,1 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Ja | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 |  | 18 | 100 | 126,7 | 398 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,5 | 0,1 | 1,7 | 0,01 | 25,3 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Ja | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 0,05 |  | 18 | 100 | 133,9 | 118 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,01 | 26,5 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Ja | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 0,05 |  | 18 | 100 | 114,3 | 266 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 0,01 | 22,9 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Ja | 2,6 | 2,5 | 5,1 | 0,05 |  | 18 | 100 | 104,8 | 89 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 0,1 | 2,5 | 0,01 | 21,4 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Ja | 3,0 | 2,2 | 5,2 | 0,06 |  | 18 | 100 | 98,7 | 15 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 2,7 | 0,1 | 2,9 | 0,01 | 20,1 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 |  | 18 | 100 | 111,7 | 200 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 0,01 | 22,7 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Ja | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 0,04 |  | 18 | 100 | 92,4 | 36 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 2,5 | 0,1 | 2,6 | 0,01 | 19,4 |
| Svinestalde | Ja | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 0,05 |  | 18 | 100 | 118,4 | 1631 |
| Svinestalde | Nej | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,01 | 23,8 |

